WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa | Model | Producent | Szt. | Wymiary | | | Inne parametry | | | | | Zdjęcie | Cena (netto) |
| Długość | Głębokość | Wysokość | Moc | Napięcie | Gaz | Woda | Odpływ |
| mm | mm | mm | kW | V | kW | Z,c, | mm |
| 1 | Umywalka ceramiczna + bateria umywalkowa sztorcowa | Nova Pro 50cm, KOŁO |  | 2 | 500 | 410 | 850 |  |  |  | z,c | DN50 | 13052M31155380x380jpg |  |
| 2 | Bateria gastronomiczna prysznicowa z wlewką, wykonana z chromowanego mosiądzu, nierdzewny przewód o dł. 1000mm, sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 304, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza, wężyki przyłączeniowe GW 3/8”, dł. 800mm., 1 kolumnowa, otwór pod baterię 32mm. | MAz110 | Gort | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zmywarka kapturowa, ramiona płuczące i myjące wykonane z tworzywa, obudowa jednoposzyciowa, odpływ grawitacyjny, ciśnieniowy bojler, wbudowany mikrowyłacznik, dozownik nabłyszczacza oraz dozownik detergentu w standardzie; obudowa ze stali nierdzewnej | ZK50DD | Gort | 1 | 664 | 780 | 1570/1980 | 6,71 | 400 |  | z-uzd. | DN50 | https://www.gort.pl/wp-content/uploads/2016/11/www.gort.pl_zmywarka-podblatowa-15.jpg |  |
| 4 | Stół wyładowczy prosty z zaczepem po lewej stronie; stal nierdzewna gat.AISI304 | Z70L0X-110FK | Gort | 1 | 10 00 | 610 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stół załadowczy ze zlewem 1 komorowym, prawostronny, z otworem pod baterię, zlewem o wymiarach 40x50cm; stal nierdzewna gat.AISI304, płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi), wysokość rantów 50mm, grubość płyty 40mm. | Z96P1X-150FK | Gort | 1 | 1500 | 760 | 850 |  |  |  | z, c | DN50 |  |  |
| **6** | Pojemnik na odpadki suche i płynne, średnica 402mm, pojemność 70l, pojemnik wyposażony w pokrywę zdejmowaną, stal nierdzewna gat.AISI304 | TU61 | Gort | 2 | 402 |  | 671 |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Okap kondensacyjny, stal nierdzewna AISI 604, grubość 1mm, korpus zgrzewano-spawany, dwa króćce wyciągowe ∅315mm, | OZ | Gort | 1 | 1000 | 800 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Stół załadowczy prosty; stal nierdzewna gat.AISI304, płyta wierzchnia (płaska lub zagłębiona na 10 mm) wykonana z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (usztywniona od spodu elementami metalowymi), wysokość rantów 50mm, grubość płyty 40mm. | Z99P0X-150FK | Gort | 1 | 1200 | 760 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szafa magazynowa z 4 drzwiami suwanymi z półkami pełnymi, wersja przelotowa; stal nierdzewna gat.AISI304 | MS1P-100DK | Gort | 1 | 1000 | 600 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odwodnienie punktowe, stal nierdzewna AISI304 w formie szczelnego, spawanego kanału, grubości od 0,8 do 2 mm, dno kanału o przekroju prostym, kanał ze spawanym syfonem | AB0600-040BK | Gort | 1 | 400 | 400 |  |  |  |  |  | DN100 | https://www.gort.pl/wp-content/uploads/2017/02/odwodnienia_punktowe_jednoczesciowe.jpg |  |
| 11 | Stół szkieletowy z modułem szuflad (lewy); stal nierdzewna gat.AISI304, płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłonącym wilgoci), wysokość rantów 50mm, grubość płyty 40mm. | SZA1L31350DK | Gort | 1 | 1500 | 800 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Półka wisząca podwójna, pełna; stal nierdzewna gat.AISI304 | AM616-150AK | Gort | 1 | 1500 | 300 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wózek transportowy, dwupółkowy; stal nierdzewna gat.AISI304 | TW06-091CK | Gort | 1 | 880 | 580 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |