*Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego nr* E.271.12.2016.

**Specyfikacja Techniczna**

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.** „**Remont ogrodzenia i izolacja pionowa ścian**” w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 przy ul. Junaków 2 w Jeleniej Górze.

.

**I roboty budowlane :**

* Rozebranie starej opaski betonowej wokół budynku – ok.55,0 mb;
* Wykonanie wykopu do głębokości posadowienia budynku – ok. 55,0 mb;
* Oczyszczenie ściany fundamentowej – ok. 55,0 mb;
* Uzupełnienie tynku cem. kat. III na ścianach fundamentowych – ok. 60,5 m2;
* Wykonanie lekkiej izolacji pionowej ścian piwnicznych – ok. 60,5 mb ;
* Wykonanie izolacji z folii „kubełkowej” – ok. 65,0 m2;
* Zasypanie wykopu ziemią ok. – 16,5 m3;
* Wykonanie zasypki z kamienia płukanego frakcji do 0,35 – ok. 16,0 m3;
* Ułożenie obrzeża ok. 56,0 mb.;
* Uzupełnienie tynku cem.-wap. na elewacji – ok. 15 m2;
* Inne roboty towarzyszące np. wywóz i utylizacja gruzu i ziemi z wykopu .

**II roboty ślusarskie (ogrodzenie):**

* Likwidacja bramy wjazdowej – ok. 3,20 mb;
* Remont ramek ogrodzeniowych – ok. 6,0 m2;
* Wykonanie furtki (wejścia) wraz z zamknięciem – 1 szt.;
* Wymiana słupków ogrodzeniowych – 5 szt.;
* Rozebranie starego cokołu betonowego i wykonanie nowego – ok. 7,70 mb ;
* Inne roboty towarzyszące np. wywóz i utylizacja gruzu .

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:

Grzegorz Janiak – inspektor WEiS

e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)

075 - 75 46 372